**Обзор Неодназначности: Пример**

V.3Экспертная система должна хранить ежемесячную историю давления и температуры, которые считываются каждые 60 секунд. Значения и время измерения должны храниться в Базе Данных. Если давление возросло более чем на 10 пунктов, и изменение температуры составляет менее 3 пунктов тогда система IPC должна вывести на дисплей сообщение оператору “Предупреждение: критическое повышение давления” и должен прозвучать сигнал тревоги.

Предупреждающее сообщение должно отображаться до тех пор, пока оператор не нажмет кнопку “закрыть” (Эскиз Предупреждение. Критическое давление)

**Проблемы в требованиях**

Большинство параметров конфигурации системы IPS будут легко обновляться в будущих версиях.

Неоднозначно: как мы можем определить, что означает «легко»

Неполно:

Что значит обновляемый? Как (каким образом) это должно быть сделано?

Какие именно настройки включают «большинство параметров конфигурации»?

В каком номере версии будет нужен этот фунционал?

Не поддается проверке